|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Logo-2way-colour

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО*Председатель Правления Соловьев С.П.* |  |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАКУПКЕ**  | **№** | **42** | **ОТ** | **04.04.2023** |  |  |  |  |  |
|  ***Настоящая закупочная процедура не является торгами и на нее не распространяются требования статей 447–449 Гражданского кодекса РФ. Банк как организатор закупки не связан обязательством заключать договор по итогам рассмотрения поступивших предложений. Банк вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой момент*** |  |
| РЕДАКЦИЯ № |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ | Монтаж системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации в новых ДО в г. Москва.ДО Город и ДО Вегас |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПАЮЩЕМ ЛИЦЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. контактного лица Закупающего лица |  Трушин Ян Северянович |  |
| Адрес корпоративной электронной почты, предназначенной для закупочной деятельности | *zakupki@energotransbank.com* |  |
| Адрес раздела официального сайта Банка, предназначенного для закупочной деятельности |  *https://energotransbank.com/about/tenders/* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЧАСТЬ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1. НАИМЕНОВАНИЕ И ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ** |  |
| Перечень оборудования и места расстановок приведении в приложение № 1 и №2 |  |
| **2.2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКУПАЮЩЕГО ЛИЦА К СОДЕРЖАНИЮ И ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОТЕНИЦАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА** | *В коммерческие предложения участников закупки по требованию Закупающего лица включается следующая информация:**- Реквизиты участника закупки (наименование, ИНН / КПП, адрес);**- Дата составления коммерческого предложения;**- Наименование и характеристики продукции (рекомендуется указывать в том же формате, что и в техническом задании Банка, с соблюдением порядка позиций и номенклатуры);**- Стоимость продукции с обязательным указанием порядка формирования цены закупаемой продукции: с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;**- Наличие скидок, бонусов и условия их получения;**- Сроки и условия поставки;**- Условия оплаты (полная или частичная предоплата, либо оплата после поставки);**- Гарантийные условия (если предусмотрены);**- Иные дополнительные условия, в том числе размер ответственности поставщика за нарушение условий поставки (пени за нарушение сроков передачи продукции, выполнения работ, оказания услуг) и т.п.;**- Информация о сроке действия коммерческого предложения;**- Проект договора в качестве приложения (при наличии);**- Подпись уполномоченного лица;**- Печать (при наличии);**- Сведения о лице, подготовившем коммерческое предложение, и его контакты.* |  |
| **2.3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ** | *Опыт работы с банком от 1 года.* |  |
| **2.4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**  | *20 дней после подписания договора* |  |
| **2.5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ** | *Предоплата 50%, окончательный расчет после выполнения работ.* |  |
| **2.6. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ** | *Гарантия на оборудование от 1 до 2х лет.* |  |
| **2.7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ**  |  |  |
|  | Начальник Управления Внутренней безопасности Трушин Я.С. |  |
| Согласовано | Начальник Департамента Экономической Безопасности Васильцов В.И. |  |

Приложение № 1

 к техническому заданию №\_\_\_ от «\_\_» марта 2023 года.

**Данные для расчета монтажа ТЦ Вегас**

**Видеонаблюдение**

# Камера DS-T503A 2.8 мм, 1 шт. устанавливается в Помещении № 1

# на стене направленная на вход, для фиксации лиц клиентов и контроля передаточного лотка №1. DS-T503A 2.8 мм, устанавливается на потолке в клиентской зоне для общего обзора и контроля передаточного лотка№2.

# DS-T503A 2.8 мм устанавливается в помещении № 2 для общего контроля помещения

# DS-T503A 2.8 мм устанавливается в помещении № 3 (в кассе) для общего обзора

# DS-T503A 2.8 мм (2.8 mm) 2шт. устанавливается в помещении № 3 на потолке над столом каждого кассира, для фиксации работы кассира.

# Видеорегистратор DS-H208TA устанавливается в шкаф 9U

# HDD 4 tb WD Purple или аналог

# Кабель витая пара 5 категории экранированная, приемо-передатчики DS-1H18S/E

# Установить Монитор видеодомофона SLINEX SQ-04 в помещении №2, подключить к видеорегистратору в порт CVBS.

# Охранная сигнализация

# Контрольная панель paradox evo 192.

# В панели должна быть функция снятие под принуждением.

# Клавиатура с ЖК экраном с отображением информации о зонах постановки и снятия устанавливается в помещении № 2,

# Раздел № 3 сейф (внутри смк на открытие, ик, шорох)

# Раздел № 2 касса (смк на дверь, ик, 2 датчика шорох на потолок и на стену)

# Раздел № 1, помещение №1, ик+дрс и ик.

# Тревожные кнопки 2 шт. под столом у кассира, 1 шт. на выходе из помещение № 2; 4 шт радио (носимые тревожные кнопки)

# Переговорное устройство клиент кассир stelberry S 400 2 шт.

#

Приложение № 2

 к техническому заданию №\_\_\_ от «\_\_» марта 2023 года.

**Данные для расчета монтажа ТЦ Вегас**

**Видеонаблюдение**

# Камера DS-T503A 3.6 мм, 1 шт. устанавливается в Помещении № 1

# на стене направленная на вход, для фиксации лиц клиентов. DS-T503A 2.8 мм, устанавливается на потолке в клиентской зоне для общего обзора и контроля передаточного лотка.

# DS-T503A 2.8 мм устанавливается в помещении № 2 для общего контроля помещения

# DS-T503A 2.8 мм устанавливается в помещении № 3 (в кассе) для общего обзора

# DS-T503A 2.8 мм (2.8 mm) устанавливается в помещении № 3 на потолке над столом кассира, для фиксации работы кассира.

# Видеорегистратор DS-H208TA устанавливается в шкаф 9U

# HDD 4 tb WD Purple или аналог

# Кабель витая пара экранированная, приемо-передатчики DS-1H18S/E

# Установить Монитор видеодомофона SLINEX SQ-04 в помещении №2, подключить к видеорегистратору в порт CVBS.

# Охранная сигнализация

# Контрольная панель paradox evo 192.

# В панели должна быть функция снятие под принуждением.

# Клавиатура с ЖК экраном с отображением информации о зонах постановки и снятия устанавливается в помещении № 2,

# Раздел № 3 сейф (внутри смк на открытие, ик, шорох)

# Раздел № 2 касса (смк на дверь, ик, 3 датчика шорох на потолок и на 2 стены)

# Раздел № 1, помещение №1, ик+дрс в помещении.

# Тревожные кнопки 1 шт. под столом у кассира, 1 шт. на выходе из помещение № 2; 2 шт радио (носимые тревожные кнопки)

# Переговорное устройство клиент кассир stelberry S 400 1 шт.

#